Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **StatusBeskedAnmodningModtag** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EMCS | EMCS\_Version1\_8\_1 | 1.0 | 09-09-2010 | 10-07-2017 |
| **Formål:** | | | | |
| Modtager IE904 beskeder fra EU. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **StatusBeskedAnmodningModtag\_I** | | | | |
| IE904Struktur EUXMLIndhold | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **StatusBeskedAnmodningModtag\_O** | | | | |
|  | | | | |
| TekniskKvittering | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **BeskedOplysningStruktur** |
| Beskedafsender Beskedmodtager Forberedelsesdato Forberedelsestidspunkt Beskedidentifikator (Korrelationsidentifikator) |
| **Beskrivelse** |
| Oplysning som skal tilføjes på alle EMCS' IE beskeder |

|  |
| --- |
|  |
| **IE904Struktur** |
| BeskedOplysningStruktur StatusBeskedStruktur StatusBeskedStrukturEkstraFelter |
| **Beskrivelse** |
| IE904 |

|  |
| --- |
|  |
| **StatusBeskedStruktur** |
| LedsageDokumentARCNummer Status SenesteBeskedType LedsageDokumentSekvensNummer |
| **Beskrivelse** |
| Delmængde af IE904 og IE905 |

|  |
| --- |
|  |
| **StatusBeskedStrukturEkstraFelter** |
| (HistoriskBevægelseMarkering) (StatusAnmodningBeskedType) NationalBevægelsesinformationsanmodningMarkering |
| **Beskrivelse** |
| Delmængde af IE904 |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| Beskedafsender | base: string maxLength: 36 | "Message sender" i EU specs |
| Beskedidentifikator | base: string maxLength: 44 |  |
| Beskedmodtager | base: string maxLength: 36 |  |
| EUXMLIndhold | base: anyXML | Indeholder den oprindelige besked fra EU. EUXML bliver inlined i SKATXML, dette for at undgå to transformationer (EU -> SKAT -> EU), idet EMCS-systemet fra EuroDyn er et standardsystem, der benytter EUXML. |
| Forberedelsesdato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Forberedelsestidspunkt | base: dateTime | Angiver et entydigt tidspunkt |
| HistoriskBevægelseMarkering | base: boolean | "Movement history indication" feltet i EUs dokumentation |
| Korrelationsidentifikator | base: string maxLength: 44 |  |
| LedsageDokumentARCNummer | base: string maxLength: 21 pattern: [0-9][0-9][A-Z][A-Z][A-Z0-9]{16}[0-9] | En entydig kode som identificerer et elektronisk ledsagedokument. |
| LedsageDokumentSekvensNummer | base: integer totalDigits: 5 | Et unikt sekvensielt databasegenereret nummer, som altid incrementerer med 1. Har ingen forretningsmæssig betydning. |
| NationalBevægelsesinformationsanmodningMarkering | base: boolean | Markering af anmodning om kopi af ledsagedokument, når det nationale modul anvendes og transport foretages gennem andet EU-land fx fra virk. i Frankrig til anden virk i Frankrig |
| SenesteBeskedType | base: string maxLength: 5 | "Last Send/Received Message Type" feltet i EUs dokumentation |
| Status | base: string maxLength: 3 | "Status" i EUs dokumentationen |
| StatusAnmodningBeskedType | base: integer totalDigits: 1 | En besked type kan kun antage værdierne 1 eller 2: 1 = forelæggelse 2 = udbredelse |