Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **LedsageDokumentOmdirigeretAdvisModtag** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EMCS | EMCS\_Version1\_8\_1 | 1.0 | 03-08-2011 | 10-07-2017 |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **LedsageDokumentOmdirigeretAdvisModtag\_I** | | | | |
| IE803Struktur EUXMLIndhold | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **LedsageDokumentOmdirigeretAdvisModtag\_O** | | | | |
|  | | | | |
| TekniskKvittering | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **BeskedOplysningStruktur** |
| Beskedafsender Beskedmodtager Forberedelsesdato Forberedelsestidspunkt Beskedidentifikator (Korrelationsidentifikator) |
| **Beskrivelse** |
| Oplysning som skal tilføjes på alle EMCS' IE beskeder |

|  |
| --- |
|  |
| **IE803Struktur** |
| \*IE803\* [  BeskedOplysningStruktur  LedsageDokumentOmdirigeretAdvisStruktur ] |

|  |
| --- |
|  |
| **LedsageDokumentOmdirigeretAdvisStruktur** |
| \*OmdirigeretAdvis\* [  OmdirigeretAdvisType  OmdirigeretAdvisDatoTid  LedsageDokumentARCNummer  LedsageDokumentSekvensNummer ] \*DownstreamARC\* [  LedsageDokumentARCNummer ] |
| **Beskrivelse** |
| Delmængde af IE803 |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| Beskedafsender | base: string maxLength: 36 | "Message sender" i EU specs |
| Beskedidentifikator | base: string maxLength: 44 |  |
| Beskedmodtager | base: string maxLength: 36 |  |
| EUXMLIndhold | base: anyXML | Indeholder den oprindelige besked fra EU. EUXML bliver inlined i SKATXML, dette for at undgå to transformationer (EU -> SKAT -> EU), idet EMCS-systemet fra EuroDyn er et standardsystem, der benytter EUXML. |
| Forberedelsesdato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Forberedelsestidspunkt | base: dateTime | Angiver et entydigt tidspunkt |
| Korrelationsidentifikator | base: string maxLength: 44 |  |
| LedsageDokumentARCNummer | base: string maxLength: 21 pattern: [0-9][0-9][A-Z][A-Z][A-Z0-9]{16}[0-9] | En entydig kode som identificerer et elektronisk ledsagedokument. |
| LedsageDokumentSekvensNummer | base: integer totalDigits: 5 | Et unikt sekvensielt databasegenereret nummer, som altid incrementerer med 1. Har ingen forretningsmæssig betydning. |
| OmdirigeretAdvisDatoTid | base: dateTime whitespace: collapse | Et transient element som angiver dato/tid for en omdirigering. |
| OmdirigeretAdvisType | base: integer totalDigits: 1 | Et transient element som benyttes til at beskrive hvilken omdirigering der er tale om. Da splitting først vil forekomme i FS2, kan advistypen på nuværende tidspunkt kun antage værdien "1". |