Servicebeskrivelse

|  |
| --- |
|  |
| **IMSporSkabelonSlet** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.0 | 11-11-2010 | 23-06-2015 |
| **Formål:** |
| Service er ansvarlig for at slette en sporskabelon |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Servicen IMSpotSkabelonSlet udstilles af IndrivelsesMotor via og den er ansvarlig for at slette en eksisterende sporskabelon under forudsætning af at sporskabelonen ikke er taget i anvendelse.Når brugeren ønsker at Slette en ny sporskabelon kaldes IMSporSkabelonSlet-servicenDenne service modtager en SporSkabelonD og returner en Systemfejl hvis sportskabelonen ikke kunne slettes. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| **IMSporSkabelonSlet\_I** |
| SporSkabelonID |
| **Output:** |
| **IMSporSkabelonSlet\_O** |
|  |
| **Valideringer** |
| Validering: SporSkabelonen der forsøges slettet findes ikkeFejlnummer: 301Reaktion: Der returneres ingentingValidering: Der findes sporinstanser af SporSkabelonen som forsøges slettetFejlnummer: 302Reaktion: Der returneres ingentingValidering: SporSkabelonen refereres fra en anden SporSkabelons grænsezoneværdierFejlnummer: 303Reaktion: Der returneres ingentingValidering: Generel fejl der kræver analyse af SystemadministratorFejlnummer: 900Reaktion: Kald kan ikke behandles pga. uforudset teknisk fejl. |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| SporSkabelonID | base: stringmaxLength: 36 | Identifikatorer er ISO/IEC 11578:1996 UUID'er, type 4, random 128-bit, normalt beskrevet ved 32 hex-cifre og fire bindestreger på formen 8-4-4-4-12 |